[**ĐÈN PHA LED 200W**](http://dhtech.com.vn/den-pha-led-100w-fl02-chip-led-cob-bao-hanh-3-nam-1304.htm)

Thông số kỹ thuật

MSP DHLED-FL04/200W

Công suất (W) 200

Điện áp vào (VAC), Tần Số(HZ) 85-265, 50/60

Hệ số công suất 0.98

Quang thông (lm) 6,000

Tuổi thọ (h) 50000

Màu trắng, trắng ấm, vàng

Nhiệt độ màu(K) 2700-3500,5500-6700

Chỉ số hoàn màu(Ra) 85

Tiêu chuẩn IP65

Chứng nhận CE. RoHS

Góc mở (°) 90/120

Kích thước (mm) 345\*310\*95mm  
**Đặc tính sản phẩm**

[**Đèn pha led 200W**](http://dhtech.com.vn/den-pha-led-100w-fl02-chip-led-cob-bao-hanh-3-nam-1304.htm)**sử dụng** [Chip led](http://dhtech.com.vn/m1-den-pha-led-28.htm) Philips SMD3030 cho ánh sáng tập trung, hiệu suất phát sáng > 120 - 130lm/w, chỉ số hoàn màu CRI ≥ 85Ra, cho ánh sáng trung thực tự nhiên, không gây hại cho mắt và thân thiện môi trường.

**- Thân đèn:**Nhôm chất lượng cao sơn tĩnh điện chống oxi hóa, chống dò điện, giúp tản nhiệt nhanh tăng tuổi thọ chip led

- Cấp bảo vệ IP65

- Điện áp đầu vào AC: 85 - 265VAC/50Hz, hiệu suất nguồn cao.

- Nhiệt độ làm việc: -10˚C ÷45 ˚C

**Hiệu quả kinh tế của đèn led pha 200W**

- Thay thế đèn cao áp 400W

- Tiết kiệm hơn 70% điện năng so với đèn cao áp thông thường

- Tuổi thọ cao ≥ 50.000 giờ

- Sản phẩm được bảo hành  3 năm 1 đổi 1

Ứng dụng:

[**Đèn pha led**](http://dhtech.com.vn/m1-den-pha-led-28.htm) 200W Sử dụng cho chiếu sáng biển quảng cáo,  các trung tâm thương mại, siêu thị, chiếu cây sân vườn, cây xăng....