|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG SỐ ĐIỆN** | | | | **THÔNG SỐ QUANG** | | | | | **THÔNG SỐ HÌNH HỌC** | | | |
| Điện áp(V) | Công suất(W) | Dòng điện(mA) | Tuổi thọ(h) | Quang thông(lm) | Hiệu suất quang(Lm/W) | Nhiệt độ màu(K) | Cấp bảo vệ | Chỉ số CRI | Chiều dài(mm) | Chiều rộng(mm) | Chiều cao(mm) | Trọng lượng(kg) |
| 150-270 | 120 | 310 | 50000 | 15600 | 100 | 4000/5000 | IP65-IK08 | 80 | 577 | 316 | 136 | 7.3 |

Thứ nhất - Thông số chiếu sáng cao

Hiện nay vấn đề lớn nhất của đèn đường chính là việc tiêu tốn rất nhiều năng lượng để chiếu sáng, đặc biệt là đối với các loại bóng đèn cao áp có công suất cao. Nhưng đèn đường Led D CSD02L/150W Rạng đông sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề trên khi có thể tiết kiệm tới hơn 60% lượng điện năng tiêu thụ so với bóng đèn cao áp thông thường.

Có được điều này là do đèn được áp dụng công nghệ chiếu sáng Led với bộ phận quan trọng nhất là chip Led COB do tập đoàn Samsung sản xuất. Đây là một trong những loại chip led tốt nhất trên thị trường khi có thể cho độ quang thông đạt 16500Lm cùng với hiệu suất quang 160Lm/W giúp ánh sáng phát ra đồng đều, rõ nét, chiếu sáng rõ cảnh quan đường phố, khu dân cư.

Thứ hai - Sở hữu tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến Thế giới

Đèn đường Led D CSD02L/150W Rạng đông không chỉ có thông số chiếu sáng cao mà còn có khả năng chống lại bụi bẩn, hơi nước, tia nước, tia sét 10Kv. Đây là đặc điểm mà không phải một loại đèn đường nào cũng có được đặc biệt ở khả năng chống chịu tia sét.

Sở hữu những tính năng cao cấp này là do đèn được thiết kế và chế tạo bởi những vật liệu tốt nhất giúp đèn có chỉ số chịu lực IK08 và đảm bảo tiêu chuẩn kháng nước IP66.

**Thứ ba - an toàn và thân thiện với môi trường sống

Đèn đường Led D CSD02L/150W Rạng đông còn được đánh giá cao ở tính năng thân thiện với môi trường vì không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.