**Đèn Rọi Panasonic**

**Thông số kỹ thuật.**

* Hãng sản xuất: Panasonic
* Công suất: 4,5W
* Tuổi thọ; 40.000 giờ.
* Thông tin bổ sung
* Ánh sáng : Vàng, Trung Tính, Trắng
* Chip LED : COB Epistar
* Công suất : 20W
* Điện áp : 90-265 V 50/60Hz
* Góc chiếu : 30°
* Màu vỏ : Vỏ Trắng, Vỏ Đen
* Nhiệt độ màu : 3000K-6000K
* Quang thông : 1020Lm
* Bảo hành : 24 tháng

Mô tả sản phẩm

[Đèn led mắt rọi](http://lightingviet.com.vn/danh-muc/den-led-lap-tran/den-am-tran-chieu-roi/) là một sản phẩm chuyên sử dụng chiếu rọi tạo điểm nhấn, trang trí, đèn sử dụng chips High Power với công suất 1W/1Chips led hoặc 1 chíp công suất cao cho đèn đạt độ sáng cao nhất.

Đèn có 2 màu ánh sáng cơ bản là màu trắng 6500K và ánh sáng vàng 2700K.

Thân đèn làm bằng hợp kim nhôm được chế tạo tinh sảo, gọn gàng. Bộ phận tản nhiệt kiểu cánh cho khả năng tản nhiệt tốt hơn, tối ưu hóa tuổi thọ của đèn.

Tuổi thọ đèn lên đến 40.000h hoạt động, chỉ số hoàn màu trên 80Ra cho ánh sáng trung thực với vật thể được chiếu sáng.

Mắt led sử dụng công nghệ 1 lõi đặc biệt sản xuất tại Indonesia

**ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÈN CHIẾU RỌI PANASONIC**

Dòng sản phẩm này sử dụng khá phổ biến vừa chiếu sáng công năng vừa có thể chiếu sáng trang trí.

Đèn âm trần mắt rọi sử dụng 1 mắt với công nghệ 1 lõi Led đặc biệt được sản xuất tại Indonesia với công suất 15W và có 2 màu ánh sáng trắng/vàng.

Đèn sử dụng chủ yếu để trang trí các khu vực cần chiếu rọi như tủ quần ào, trần thạch cao, vách thạch cao….

Lỗ khoét của đèn 150mm giúp đèn có thể lắp ở nhiều vị trí khác nhau.

Mắt led chiếu sâu giúp đèn có khả năng rọi xa và tập chung ánh sáng vào vật cần chiếu sáng