THÔNG TIN CHI TIẾT

Đèn Led NLF120 Panasonic là thiết bị điện quen thuộc phục vụ nhu cầu chiếu sáng ngoài trời nhằm tăng thêm độ sáng cho hoạt động ban đêm diễn ra thuận lợi và an ninh hơn cho các tòa nhà, nhà máy, bảng hiệu quảng cáo...

**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM**

**1.**   Đèn có kích thước 325x263x85mm thích hợp cho hoạt động lắp đặt phù hợp cho các khu vực ngoài trời.

**2.**   Phát ra 2 loại ánh sáng khác nhau phù hợp với hoạt động cần chiếu sáng của người sử dụng. Đèn LED NLF120T có nhiệt độ màu 5700k phát ra ánh sáng trắng, đèn Led NLF120V có nhiệt độ màu 3000K phát ra ánh sáng vàng.

**3.**     Sử dụng công suất 120W cho hoạt động chiếu sáng cùng mức dòng điện 220V/50Hz.

**4.**     Lớp bảo vệ IP65 chống nước, chống bụi tốt.

**ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM**

**1.**    Áp dụng công nghệ chip led hiện đại nên đèn phát ánh sáng trung thực, chất lượng, không nhòe, không chập.

**2.**   Độ quang thông 8400Lm ổn định, bảo đảm mức hoạt động chiếu sáng ổn định, tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ đèn lâu dài.

**3.**    Khung viền mỏng, góc chiếu rộng tạo được độ sáng xa trong không gian rộng.

**4.**   Đèn Led NLF120 Panasonic được ứng dụng cho hoạt động chiếu sáng bên ngoài như sân vườn, bảng hiệu, tòa nhà, nhà máy, hành lang...

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số điện | | |  | | | | Thông số hình học | | |
| Điện áp  (V) | Công suất  (W) | Tuổi thọ bóng  (h) | Quang thông (lm) | Hiệu suất quang (lm/W) | Nhiệt độ màu (K) | Cấp bảo vệ | Chiều rộng   (mm) | Chiều dài  (mm) | Chiều cao   (mm) |
| 220 | 120 | 30.000 | 8400 | - | 3000 - 5700 | IP65 | 263 | 325 | 85 |